Разъемы автомагнитол.
Гнездо ISO, использующееся в магнитолах Blaupunkt, Grundig, Philips и др.

1. Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы
5 – земля сигнальная
7 – выход правый перед
8 – выход правый зад
9 – выход левый перед
10 – выход левый зад
2. Разъем для динамиков
1 – динамик правый задний (+)
2 - динамик правый задний (-)
3 - динамик правый передний (+)
4 - динамик правый передний (-)
5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик левый передний (-)
7 - динамик левый задний (+)
8 - динамик левый задний (-)
3. Разъем питания
5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после включения радио)
4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора
6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать)
7 - питание +12V
8 - масса (минус питания)
В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной.
Остальные штырьки не используются или имеют различные функции, зависящие от типа магнитолы - управление CD, приглушение от телефона , датчик управления громкостью в зависимости от скорости езды и др.
В новых магнитолах другой верхний разъем:

Разъем дополнительного усилителя
1 - выход левый зад
2 - выход правый зад
3 – масса сигнальная
4 - выход левый перед
5 - выход правый перед
6 – напряжение управления напряжением усилителя
Функции остальных штырьков разные для различных типов магнитол.
Гнездо для магнитол BMW

1 - динамик левый передний (+)
2 - динамик правый передний (+)
3 - динамик левый задний (+)
4 - телефон (уменьшение звука при поступлении вызова)
5 - +12V
6 - динамик правый задний (+)
7 - свободный
8 - динамик левый передний (-)	9 - +12V непосредственно с аккумулятора
10 – вход датчика для управления громкостью в зависимости от скорости езды
11 - динамик правый передний (-)
12 - динамик левый задний (-)
13 – подсветка
14 - динамик правый задний (-)
15 - масса (минус питания)
16 – выход для выдвижения антенны	
Маленькое круглое гнездо, установленное в некоторых моделях приемников BMW предназначено для управления системой “Antenna Diversity” (автоматический выбор антенны, обеспечивающей наилучшие условия приема).
Гнездо для магнитол Ford

Разъем питания	Разъем динамиков	
+12V (1) - непосредственно с аккумулятора
+12V (2) - питание
AA - выход для управления антенной
ILL - подсветка
GND - масса (минус питания)	LF - динамик левый передний
RF - динамик правый передний
LR - динамик левый задний
RR - динамик правый задний	
Оба штырька, обозначенные GND, подключены к массе.
Гнездо для магнитол Peugeot, Citroen

1 - динамик правый задний (+)
2 - динамик правый передний (+)
3 - масса (минус питания)
4 - выход для управления антенной
5 - +12V непосредственно с аккумулятора
6 - динамик левый передний (+)
7 - динамик левый задний (+)	8 - динамик правый задний (-)
9 - динамик правый передний (-)
10 - +12V питание
11 - подсветка
12 - динамик левый передний (-)
13 - динамик левый задний (-)	

Гнездо для магнитол Becker (Mercedes-Benz)

A.A – плоский коннектор, управление антенной
1 - +12V питание непосредственно с аккумулятора
2 - +12V подсветка
3 - +12V питание
4 - масса (минус питания)
Гнездо для магнитол Honda

1 - динамик правый передний (+)
2 - динамик левый передний (+)
3 - подсветка
4 - +12V непосредственно с аккумулятора
5 - +12V питание
6 - выход для управления антенной
7 - динамик левый задний (+)	8 - динамик правый задний (+)
9 - динамик правый передний (-)
10 - динамик левый передний (-)
13 - масса (минус питания)
14 - динамик левый задний (-)
15 - динамик правый задний (-)	
Гнездо для магнитол Nissan

1 - динамик левый задний (+)
2 - динамик правый задний (+)
3 - динамик левый задний (-)
4 - динамик правый задний (-)	5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик правый передний (+)
7 - +12V питание
8 - подсветка
9 - +12V непосредственно с аккумулятора
10 - динамик левый передний (-)
11 - динамик правый передний (-)
12 - выход для управления антенной
13 - масса (минус питания)	
Гнездо для магнитол Mitsubishi

1 - динамик правый задний (+)
2 - динамик левый задний (+)
3 - выход для управления антенной
4 - подсветка (+)
5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик правый передний (+)	7 - динамик правый задний (-)
8 - динамик левый задний (-)
10 - +12V питание
11 - +12V непосредственно с аккумулятора
12 - подсветка (-)
13 - динамик левый передний (-)
14 - динамик правый передний (-)