| TIBURON(GK) >2004 > G 2.0 DOHC > Manual Transaxle System > General Information>Specifications (M5GF1) |

SPECIFICATIONS (M/T)
Model | M5BF2 (5-speed) | M5GF1 (5-speed) | MFA60 (6-speed)
Engine | 2.0 DOHC | 2.7 DOHC | 2.0 DOHC | 2.7 DOHC
Gear ratio | 1st | 3.462 | 3.231 | 3.153 | ←
2nd | 2.053 | 1.952 | 1.944 | ←
3rd | 1.393 | 1.296 | 1.333 | ←
4th | 1.061 | 0.943 | 1.055 | ←
5th | 0.837 | 0.775 | 0.857 | ←
6th | - | - | 0.704 | ←
Reverse | 3.250 | 3.455 | 3.002 | ←
Final gear ratio | 4.056 | 4.063 | 4.678 | 4.428
Oil quantity (ℓ) | 2.15 | 2.1 | 2.2 ± 0.1
SERVICE STANDARD (6-SPEED M/T)
Item | Standard | Limit
Input shaft 6th gear end play | 0 ~ 0.1 | -
Output shaft 6th gear end play | 0 ~ 0.1 | -
Output shaft 6th gear bearing play | 0 ~ 0.06 | -
Clearance between 3rd gear and synchronizer ring | 0.9 ~ 1.45 | 0.7
Clearance between 4th gear and synchronizer ring | 0.9 ~ 1.45 | ↑
Clearance between 5th gear and synchronizer ring | 0.95 ~ 1.4 | ↑
Clearance between 6th gear and synchronizer ring | 0.95 ~ 1.4 | ↑
Clearance between reverse gear and synchronizer ring | 0.95 ~ 1.4 | ↑
TIGHTENG TORQUE (6-SPEED M/T)
Item | N•m | kg•cm | lb•ft
Manual transaxle case to clutch housing bolt | 63 ~ 67 | 630 ~ 670 | 46 ~ 49
Drain plug | 30 ~ 39 | 300 ~ 390 | 22 ~ 28
Reverse lever | 11.8 ~ 15.6 | 118 ~ 156 | 8.7 ~ 11.5
Shift check plug | 12.7 ~ 17.0 | 127 ~ 170 | 9.3 ~ 12.5
Shift check | 22.5 ~ 25.5 | 225 ~ 255 | 16.6 ~ 18.8
Stopper bolt | 26.5 ~ 30.4 | 26.5 ~ 304 | 19.6 ~ 22.4
Control shaft bolt | 6.3 ~ 8.3 | 63 ~ 83 | 4.6 ~ 6.0
Shift lever mounting plate | 2 ~ 3 | 20 ~ 30 | 1 ~ 2
Differential final gear bolt | 112.7 ~ 127.4 | 1127 ~ 1274 | 83 ~ 94