| TIBURON(GK) >2005 > G 2.0 DOHC > Fuel System > Fuel Delivery System > Injector>Repair procedures |

INSPECTION
1. | Measure resistance between the terminal 1 and 2 of the injector. Specification (resistance):
Temperature | Resistance (Ω)
(°C) | (°F)
-20 | -4 | 12.2 ~ 12.3
0 | 32 | 13.3 ~ 13.5
20 | 68 | 14.4 ~ 14.6
40 | 104 | 15.5 ~ 15.7
60 | 140 | 16.6 ~ 16.8
80 | 176 | 17.7 ~ 17.9
100 | 212 | 18.8 ~ 19.0
120 | 248 | 19.9 ~ 20.1
2. | If the resistance is not within specification, replace the injector