| TIBURON(GK) >2008 > G 2.7 DOHC > Restraint > General Information>Specifications |

SPECIFICATION
Item | Resistance (Ω)
Driver Airbag (DAB) | 1.7 ~ 2.3
Passenger Airbag (PAB) | 1.5 ~ 5.7
Side Airbag (SAB) | 1.8 ~ 2.2
Seat Belt Pretensioner (BPT) | 1.5 ~ 5.7
TIGHTENING TORQUES
Item | kgf•m | Nm | lb-ft
Driver Airbag (DAB) | 0.8 ~ 1.1 | 7.8 ~ 10.8 | 5.8 ~ 8.0
Passenger Airbag (PAB) | 0.7 ~ 1.1 | 7 ~ 10.8 | 5.2 ~ 8.1
Side Airbag (SAB) | 1.0 ~ 1.6 | 10.2 ~ 15.8 | 7.5 ~ 11.7
Seat Belt Anchor Bolt (BPT) | 4.0 ~ 5.5 | 39.2 ~ 53.9 | 28.9 ~ 39.8
SRSCM | 0.7 ~ 0.9 | 7 ~ 9 | 5.2 ~ 6.6
Front Impact Sensor (FIS) Mounting Bolt | 0.7 ~ 1.3 | 7 ~ 13 | 5.2 ~ 9.6
Side Impact Sensor (SIS) Mounting Bolt | ADVANCED | 0.7 ~ 1.3 | 7 ~ 13 | 5.2 ~ 9.6
DEPOWERED | 0.6 ~ 0.8 | 6 ~ 8 | 4.4 ~ 5.9