| VELOSTER(FS) >2013 > G 1.6 GDI > Body Electrical System > Lighting System > Rheostat>Repair procedures |

Removal
1. | Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. | Remove the crash pad lower switch(A). (Refer to the BD group - "Crash pad")
3. | Remove the crash pad side switch assemby (A).
4. | The installation is the reverse of removal. [Crash pad side switch connector]
Pin No. | Connector
LHD | RHD
1 | ECO | Ignition
2 | - | ESC
3 | PAS | ISG indicator
4 | PAS indicator | ISG
5 | ISG | PAS indicator
6 | ISG indicator | PAS
7 | ESC | -
8 | Ignition | ECO
9 | Ground | Rheostat Down
10 | Illumination (+) | Rheostat Up
11 | - | -
12 | Illumination (-) | -
13 | - | Illumination (-)
14 | - | -
15 | Rheostat Up | Illumination (+)
16 | Rheostat Down | Ground