| VELOSTER(FS) >2013 > G 1.6 T-GDI > Restraint (Advanced) > General Information>Specifications |

Specification
Item | Resistance (Ω)
Driver Airbag (DAB) | 1.7 ~ 2.3
Passenger Airbag (PAB) | 1.7 ~ 2.3
Side Airbag (SAB) | 1.8 ~ 2.4
Curtain Airbag (CAB) | 1.7 ~ 2.3
Seat Belt Pretensioner (BPT) | 1.8 ~ 2.5
Anchor Pretensioner (APT) | 1.7 ~ 2.3
Tightening Torques
Item | N.m | kgf.m | lb-ft
Driver Airbag (DAB) | 7.8 ~ 10.8 | 0.8 ~ 1.1 | 5.8 ~ 8.0
Passenger Airbag (PAB) | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7
Curtain Airbag (CAB) | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7
Seat Belt Anchor Bolt | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~ 5.5 | 28.9 ~ 39.8
SRSCM | 6.8 ~ 9.2 | 0.69 ~ 0.94 | 5.0 ~ 6.8
Front Impact Sensor (FIS) Mounting Bolt | 7.0 ~ 9.0 | 0.71 ~ 0.92 | 5.2 ~ 6.6
Side Impact Sensor (SIS) Mounting Bolt | 7.0 ~ 9.0 | 0.71 ~ 0.92 | 5.2 ~ 6.6