| TIBURON(GK) >2006 > G 2.0 DOHC > Heating,Ventilation, Air Conditioning > Controller > Manual Controller>Schematic Diagrams |

CONNECTOR CONFIGURATIONS
I/NO | PIN | CIRCUIT | REMARK | I/NO | PIN | CIRCUIT | REMARK
A | 1 | RHEOSTAT | ILL (-) | B | 1 | INCAR SENSOR IN |
2 | TAIL LAMP | ILL (+) | 2 | A/C SELECT | HI OUTPUT
3 | BATTERY |  | 3 | AMB SENSOR (+) |
4 | POWER TR(B) |  | 4 | EVA. SENSOR (+) |
5 | POWER TR(C) |  | 5 | - |
6 | - |  | 6 | - |
7 | HUMDITY |  | 7 | - |
8 | - |  | 8 | SENSOR REF (+5V) |
9 | TEMP ACT'R (CCW) | COOL | 9 | INCAR SENSOR OUT |
10 | INTAKE ACT'R (CCW) | FRESH | 10 | TEMP F/B SIGNAL |
11 | HTD |  | 11 | MODE F/B SIGNAL |
12 | IGN 2 |  | 12 | - |
13 | GND |  | 13 | - |
14 | MODE ACT'R (CW) | VENT | 14 | - |
15 | MODE ACT'R (CCW) | OFF | 15 | - |
16 | - |  | 16 | SENSOR GND |
17 | A/CON OUTPUT | HI OUTPUT |  |  |  |
18 | HI SPEED RELAY | LOW OUTPUT |  |  |  |
19 | PHOTO SENSOR (+) |  |  |  |  |
20 | PHOTO SENSOR (GND) |  |  |  |  |
21 | REAR DEFOG | LOW OUTPUT |  |  |  |
22 | TEMP ACT'R (CW) | WARM |  |  |  |
23 | INTAKE ACT'R (CW) | REC |  |  |  |
24 | AQS SIGNAL |  |  |  |  |
25 | IGN 2 |  |  |  |  |
26 | GND |  |  |  |  |
WIRING DIAGRAM