| TUCSON(LM) >2011 > G 2.0 DOHC > Restraint > General Information>Specifications |

Specification
Item | Resistance (Ω)
Driver Airbag (DAB) | 1.5 ~ 6.0
Passenger Airbag (PAB) | 1.5 ~ 6.0
Side Airbag (SAB) | 1.5 ~ 6.0
Curtain Airbag (CAB) | 1.5 ~ 6.0
Seat Belt Pretensioner (BPT) | 1.5 ~ 6.0
Anchor Pretensioner (APT) | 1.5 ~ 6.0
Tightening Torques
Item | N.m | kgf.m | lb-ft
Driver Airbag (DAB) | 7.8 ~ 10.8 | 0.8 ~ 1.1 | 5.8 ~ 8.0
Passenger Airbag (PAB) | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7
Curtain Airbag (CAB) | 7.0 ~ 9.0 | 0.7 ~ 0.9 | 5.1 ~ 6.6
Seat Belt Anchor Bolt | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~5.5 | 28.9 ~ 39.8
SRSCM | 6.8 ~ 9.2 | 0.7 ~ 0.9 | 5.0 ~ 6.8
Front Impact Sensor (FIS) Mounting Bolt | 7.0 ~ 9.0 | 0.7 ~ 0.9 | 5.1 ~ 6.6
Pressure Side Impact Sensor (PSIS) Mounting Screw | 1.1 ~1.3 | 0.11 ~1.3 | 0.7 ~ 1.0
Side Impact Sensor (SIS) Mounting Bolt | 7.0 ~ 9.0 | 0.7 ~ 0.9 | 5.1 ~ 6.6